[bookmark: _GoBack]附件1：
法定代表人授权书及法人身份证明格式
法定代表人授权书
鹤峰县中心医院：
兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的十二导心电图机及安装集成采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。
     本授权书自       年    月    日签字生效，特此声明。
	粘贴法定代表人身份证正反面（复印件）        



	粘贴被授权人身份证正反面（复印件）



授权代理人姓名：       性别:        年龄：
单位:                  电话号码:    
供应商全称（签章）:                     
法定代表人签字:           
被授权人签字： 
                                                   年   月   日  







法人身份证明

供应商名称： 	                      	
单位性质：                          	
地 址：                                        
成立时间：       年      月     日
经营期限：       
姓 名：        性 别： 	 	
年 龄 ：      岁	职 务： 		     
系                        （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
供应商：  （盖单位章）                            

                         年     月     日

附法定代表人身份证复印件
	粘贴法定代表人身份证正反面（复印件）





附件2： 
承诺函格式

无违背《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺书
致鹤峰县中心医院（采购人）：
本公司作为本次采购项目的投标人，郑重承诺具备以下条件（《中华人民共和国政府采购法》第二十二条）：
1.具有独立承担民事责任的能力。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录。
6.法律、行政法规规定的其他条件。其他：
本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

承诺单位(盖章）:                        

法定代表人或委托代理人（签字）：         	

日期：    年   月   日







  
未被列入“信用中国”网站中的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单承诺函

致鹤峰县中心医院（采购人）：
本公司作为本次采购项目的投标人，郑重承诺我公司未被列入“信用中国” 网站(www.creditchina.gov.cn)中的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单。


承诺单位(盖章）:                       
法定代表人或委托代理人（签字）：              

日期：    年   月   日
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附件3：
相关证件
营业执照（副本）复印件及相关经营资质


























附件4：

十二导心电图机采购及安装集成报价表

	序号
	项目名称
	数 量
	控制单价
（台/套）万元
	报价单价
（台/套）万元
	备注

	1
	十二导心电图机采购及安装集成（含税价）
	30
	1.00
	30.00
	

	合计
	大写：叁拾万元整




供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

联系电话：

报价时间：    年    月     日








附件5：
设备参数及技术要求
	序号
	整体要求
	技术和性能参数要求
	参数响应情况

	
	一、十二导心电图机 30台/套
	

	
	▲1.设备注册类型为心电图机，不接受心电采集盒类产品；
	

	
	2.屏幕尺寸≥5英寸；
	

	
	▲3.具备内置打印机功能；
	

	
	4.具备内置存储器，存储病历≥500例；
	

	
	5.具备抗干扰滤波技术：具有肌电滤波、漂移滤波、低通滤波、交流滤波功能；
	

	
	▲6.导联体系：标准十二导联；
	

	
	7. 具备同屏显示≥12道心电波形；
	

	
	8. 支持有线、无线的方式进行联网；
	

	
	9. A/D转换：24bit；
	

	
	10.采样率≥60000Hz；
	

	
	11.输入阻抗≥50MΩ；
	

	
	12.耐极化电压≥550mV；
	

	
	13.内部噪声≤12.5μVp-p；
	

	
	14.内置可充电电池，充足后可正常工作时间≥4小时；
	

	
	▲15.适配医院现有心电网络系统，并免费对接医院现有心电网络系统；
	

	
	▲16.配置主机1台、12导心电导联线 1根、胸电极吸球 1套、四肢电极夹 1套、记录纸 1本、充电电池1个、电源线 1根。
	


备注：参数响应栏请填写“正偏离”“负偏离”或“响应”“不响应”







附件6：
售后服务承诺函



























附件7：
其他相关证明文件
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